Tên sp: HABOTEST HT107D Thiết bị kiểm tra ổ cắm GFCI có hiển thị điện áp 48V-250V phân cực mạch tự động ngắt.

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Sản phẩm của chúng tôi phải chịu bảo hành chất lượng 1 năm. Quan trọng hơn, chúng tôi có một nhóm sau bán hàng chuyên nghiệp. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, bạn có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ theo dõi và đối phó với nó càng sớm càng tốt để đảm bảo rằng bạn mua và sử dụng nó với sự an tâm. 😊

Đặc điểm kỹ thuật:

Tên sản phẩm: Socket Tester

Nhãn hiệu: HABOTEST

Đen

Mẫu số: HT107D (Strong EU)

Vật chất: ABS dập lửa

Chuỗi mạnh: AC 48~250V

Đo cường độ: 48~250V

Đo tần số: (45~65Hz)

Điện áp dòng chảy: 0~99V

Độ chính xác: ± (2.0%+2)

Màn hình LCD: YA

Thử nghiệm RCD:>30mA

RCD cường độ làm việc: 220V ± 20V

GFCI cường độ làm việc: 110V ± 20V

Môi trường làm việc: 0

Tiết kiệm môi trường: -10 [UNK] [UNK] 50 [UNK], 20% [UNK] 80% RH

Kích thước đối tượng: 68 \* 65 \* 60mm/2,7 \* 2,6 \* 2,4 inch

Trọng lượng: 74 g/2,6 oz

Lớp an toàn: EN61010-1-2-030, EN61326-1, CAT II 300V

Danh sách đóng gói: 1 \* Kiểm tra ổ cắm

● Kiểm tra ổ cắm tiên tiến, có thể nhanh chóng phát hiện xem kết nối cáp ổ cắm có chính xác hay không. Với kích thước nhỏ, nhẹ và thoải mái. Đèn nền điện áp với màn hình LCD để kiểm tra áp suất.

● Áp dụng thiết kế khóa kiểm tra RCD/GFCI, một phím để xác định điều kiện làm việc bảo vệ rò rỉ. Hoàn hảo để bảo vệ bạn khỏi nguy cơ bị sốc điện.