Tên sp: Bộ phát wifi từ sim 4G 5G Modem 4G T900 C303 Router 4G Dcom không dây Bộ định tuyến 4G lắp đặt camera, ô tô

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Chọn lý do của chúng tôi

Bộ phát wifi từ sim 4G 5G Modem 4G T900 C303 Router 4G Dcom không dây Bộ định tuyến 4G lắp đặt camera, ô tô

✅Thứ nhất, sản phẩm chất lượng cao vì chúng tôi tin rằng chất lượng là nền tảng của hoạt động lâu dài. Kiểm tra thứ cấp của nhà máy đã làm giảm đáng kể các vấn đề hậu mãi.

😊Thứ hai, dịch vụ nhiệt tình, bất kể đơn đặt hàng lớn hay nhỏ, chúng tôi tiếp nhận nồng nhiệt.

🚀Thứ ba, đảm bảo chất lượng, giao hàng nhanh chóng, giao hàng trong vòng 1 ngày! Bán trực tiếp tại Việt Nam.

💕Thứ tư, cửa hàng có số lượng lớn hàng hóa chất lượng cao, các nhà đầu mối đến mua, hoan nghênh tham khảo và hỏi giá.

BỘ PHÁT WIFI 4G

LTE T900 phiên bản nâng cấp 3 cổng lan là dòng sản phẩm tiện dụng và hữu hiệu trong cuộc sống hiện đại, không cần đi dây chỉ cần cắm sim cấp điện cho bộ phát là sẽ có wifi. Thực sự tiện dụng cho các công trường nhà xưởng, quán nước, các a đi lắp đặt camera, âm thanh lưu động, và đặc biệt bộ phát để được xe khách 45 chỗ

Thông số kỹ thuật 4G T900

Bộ phát wifi 4G LTE T900 Pro cho Xe khách, văn phòng

+ Donwload: 100 Mbps/ Upload : 50 Mbps

+ Hỗ trợ 32 thiết bị khác kết nối wifi

+ Có cổng Lan cho PC hoặc Camera

+ Dùng nguồn điện trực tiếp 220v chuyển về 12v nên có thể chạy 24/24h

+ Có mạch ngầm râu anten giúp khả năng phát sóng wifi xa hơn và mạnh hơn.

Thông số kỹ thuật 4G LTE T900

\* 4G LTE Trong Nhà CPE/LTE Router

\* LTE Category 3

\* TD-LTE Ban Nhạc 38 (40)

\* FDD LTE Ban Nhạc 1,2, 4 (3), 5,7, 8,12 (13,17, 20)

\* DC-HSPA + 850/900/1700/1900/2100 MHz

\* Tốc độ dữ liệu: LTE FDD DL/UL 100 M/50 Mbps; LTE TDD DL/UL 68 M/17 Mbps

\* DC-HSPA + DL/UL 42 M/5.76 Mpbs

\* Wi-fi: 802.11 b/g/n; 2X2 MIMO, 2.4

\* WiFi tốc độ tốc độ lên đến 300 Mbps

\* Hỗ trợ lên đến 32 không dây người sử dụng

\* Hỗ trợ PSTN & VOIP giọng nói; WebUI & ZTE Wi-Fi

\* Hỗ trợ: 1 \* RJ 45 + 1 \* RJ11 + 1 \* USB-A

\* Hỗ trợ lưu trữ USB, DLNA, IPv6, TR069 nâng cấp; T900 nâng cấp (tùy chỉnh) WPS